Ściana nie ma nośności dla ponad 100-kilogramowego sprzętu? Netinet poleca hybrydowe uchwyty Techly
Dystrybutor elektroniki zwraca uwagę na problem montażu wielkoformatowych ekranów, który często wiąże się z wyzwaniami konstrukcyjnymi. Jako rozwiązanie poleca hybrydowe uchwyty ścienno-podłogowe, które powstały z myślą o profesjonalnych instalacjach audio-wideo.

 
Bezpieczny montaż i elastyczna regulacja dzięki uchwytom Techly
Netinet, dystrybutor wielu marek elektroniki, w tym włoskiej marki Techly, przekonuje, że nie trzeba rezygnować z instalacji sprzętu AV o wadze ponad 100 kg lub budować kosztowne wzmocnienia. Rozwiązaniem jest zastosowanie hybrydowych uchwytów ścienno-podłogowych Techly ICA-TR68MW lub ICA-TR612MW.


Jak podają Product Managerowie Netinetu, te uchwyty, przeznaczone dla ekranów o wadze do 120 kg, rozwiązują trzy główne problemy przy wdrożeniach ciężkiego sprzętu AV.
Bezpieczny montaż na ścianach o obniżonej nośności
Konstrukcja uchwytów opiera się na zintegrowanym wsporniku podłogowym, który przenosi część obciążenia. Dzięki temu rozwiązaniu uchwyty sprawdzają się przy ścianach o ograniczonej nośności (np. z płyt gipsowo-kartonowych). 
Elektryczna regulacja wysokości ekranu


Oba modele wyposażono w silnik elektryczny, który gwarantuje płynną regulację ciężkich wyświetlaczy. Wysokość uchwytu można ustawić za pomocą pilota IR (model ICA-TR68MW) lub dodatkowo panelu kontrolnego umieszczonego na uchwycie (model ICA-TR612MW).
Maksymalizacja przestrzeni roboczej
Zastosowanie uchwytów Techly pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń. Brak tradycyjnej, rozłożystej ramy podstawy eliminuje ryzyko potknięcia się o wystające elementy, a ponadto nie ogranicza ruchów osoby obsługującej ekran.
Jeśli planujesz instalacje wielkoformatowe i potrzebujesz wsparcia technicznego w doborze odpowiednich mocowań, daj znać - z przyjemnością przeanalizujemy Twój projekt - mówią eksperci Netinetu, oferując pomoc. Zachęcają też do sprawdzenia uchwytów Techly.
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